Plan particulier de sécurité et de protection de la santé
PPSPS complet ou plan particulier simplifié, à compléter pour ce chantier
	Important : ce modèle est une trame vide. Il se complète et se valide avec l'employeur, responsable du plan, et le coordonnateur SPS du chantier. Il ne remplace aucune obligation, ni l'évaluation des risques de l'entreprise, ni le plan général de coordination. Les lignes marquées « Exemple » sont fictives et ne constituent pas des mesures de prévention à reprendre telles quelles.



Quel plan pour ce chantier ?
	Situation à confirmer avec le coordonnateur SPS
	Plan attendu
	Parties à remplir
	Texte

	Chantier soumis à un plan général de coordination, avec plusieurs entreprises
	PPSPS complet, avant le début des travaux
	A à H
	L. 4532-9, R. 4532-56 à R. 4532-74

	Opération de 3e catégorie avec plan général simplifié, et travaux de votre entreprise inscrits sur la liste des risques particuliers (arrêté du 25 février 2003)
	Plan particulier simplifié, avant le début ou la poursuite de ces travaux
	A, B, C, G et H
	R. 4532-52, R. 4532-54, R. 4532-75, R. 4532-76

	Entreprise intervenant seule, au-delà des seuils (plus d'1 an et plus de 50 travailleurs pendant plus de 10 jours ouvrés consécutifs)
	PPSPS, remis au maître d'ouvrage
	A à H
	L. 4532-9, R. 4532-57



Délais : 30 jours à compter de la réception du contrat signé pour l'entrepreneur (R. 4532-56). Pour le sous-traitant, au moins 30 jours à compter de la réception du contrat signé par l'entrepreneur, réduits à 8 jours pour le second œuvre ou les lots accessoires hors liste des risques particuliers (R. 4532-62).
A. Entreprise et intervention (R. 4532-63)
	Entreprise
	[nom et adresse de l'entrepreneur]
	Chantier
	[nom et adresse]

	Lot, nature des travaux
	[à préciser]
	Coordonnateur SPS
	[nom, téléphone, e-mail]

	Maître d'ouvrage
	[nom]
	Contrat signé reçu le
	[jj/mm/aaaa]

	Dirigeant les travaux
	[le cas échéant, nom et qualité]
	Période d'intervention
	[du jj/mm/aaaa au jj/mm/aaaa]



	Évolution prévisible de l'effectif
	Période 1
	Période 2
	Période 3
	Période 4

	Exemple : effectif de l'entreprise sur le chantier
	Exemple : [nombre]
	
	
	

	Effectif des sous-traitants prévus, le cas échéant
	
	
	
	


B. Travaux pouvant présenter des risques pour les autres intervenants (R. 4532-64, 2°)
	Travaux, processus de travail
	Risque pour les autres
	Zone, période
	Travaux sur la liste de l'arrêté ?

	Exemple : levage de charges pour la pose de poutrelles.
	Exemple : chute de charge sur la zone de passage.
	Exemple : [zone, dates]
	Exemple : à vérifier

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


C. Risques pour vos travailleurs et prévention (R. 4532-64, 3° ; R. 4532-75)
Pour le plan simplifié, ce tableau évalue les risques des travaux listés et décrit les consignes et les conditions de santé et de sécurité dans lesquelles ils seront exécutés.
	Tâche
	Risque évalué
	Mesure de prévention prévue
	Consigne transmise aux travailleurs
	Responsable

	Exemple : pose en hauteur.
	Exemple : chute de hauteur.
	Exemple : protection collective à définir selon l'évaluation.
	Exemple : [consigne, date, qui informe]
	Exemple : [nom]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


D. Coordination, installations et matériels (R. 4532-64)
Parties D, E et F : PPSPS complet seulement.
	Rubrique à compléter
	Contenu pour ce chantier

	Mesures de coordination générale décidées par le coordonnateur
	[reprendre du plan général de coordination]

	Installations de chantier et matériels ou dispositifs prévus
	[liste]

	Risques venant de travaux dangereux d'autres entreprises (1°, a)
	[risque et mesure spécifique]

	Contraintes du chantier ou de son environnement : circulations, activités d'exploitation dangereuses (1°, b)
	[risque et mesure spécifique]

	Mesures sans objet, faute de risque (R. 4532-65)
	[à mentionner expressément par l'employeur]


E. Modes opératoires, risques et protections (R. 4532-66)
	Procédé ou mode opératoire ayant une incidence particulière
	Risques prévisibles (matériels, produits, déplacements, organisation)
	Protection collective ou, à défaut, individuelle
	Contrôle de l'application et entretien des moyens
	Continuité de la protection collective

	Exemple : [mode opératoire]
	Exemple : [risques]
	Exemple : [mesure]
	Exemple : [qui contrôle, quand]
	Exemple : [adaptation prévue]

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


F. Secours, évacuation et hygiène (R. 4532-67, R. 4532-68)
	Rubrique
	Pour ce chantier

	Consignes de premiers secours
	[ou renvoi au plan général de coordination s'il les prévoit]

	Nombre de travailleurs formés aux premiers secours
	[nombre]

	Matériel médical présent
	[liste, emplacement]

	Évacuation d'une victime présentant des lésions graves
	[mesures prévues, établissement hospitalier, numéros]



	Installation d'hygiène (locaux, vestiaires, sanitaires, restauration)
	Emplacement sur le chantier
	Mise en service prévisible

	
	
	

	
	
	

	
	
	


G. Vie du plan
	☐  Plan communiqué au coordonnateur (ou au maître d'ouvrage, pour une entreprise seule) (L. 4532-9).

	☐  Le médecin du travail et les membres du CSE peuvent consulter le plan pour avis avant toute intervention ; les avis donnés sont joints (R. 4532-69, R. 4532-71).

	☐  Gros œuvre, lot principal ou travaux à risques particuliers : exemplaire adressé avant toute intervention à l'inspection du travail, au service de prévention de la sécurité sociale et à l'OPPBTP (R. 4532-70).

	☐  Exemplaire à jour disponible en permanence sur le chantier (R. 4532-71).

	☐  Mesure non appliquée : moyens d'efficacité au moins équivalente portés au plan, et signalés au coordonnateur et aux destinataires ci-dessus (R. 4532-72).

	☐  Plan conservé 5 ans à compter de la réception de l'ouvrage (R. 4532-74).


H. Validation
	Employeur, responsable du plan
	Coordonnateur SPS, plan reçu et examiné le

	Nom, qualité, date :
	Nom, qualité, date :



Références vérifiées le 04/11/2026 : L. 4532-9 ; R. 4532-66 (Légifrance) ; R. 4532-75 (Légifrance) ; arrêté du 25 février 2003 (Légifrance) ; PPSPS simplifié (OPPBTP). Vérifiez la version en vigueur à la date de votre marché.
Modèle offert par Codito BTP, codito-btp.com




